合唱指挥教室图纸答疑

一、合唱指挥教室

1. 实训室中需要拆除的项目都有哪些？

回复：新建砖墙处原有窗下砖砌体拆除（包括墙上的瓷砖、涂料等）；其它墙面原涂料墙面拆除（包括20mm厚墙面抹灰层、白色涂料）；原地板砖地面拆除（包括20mm厚细石混凝土、地板砖）；原瓷砖墙面拆除（包括20mm厚墙面抹灰层、墙面瓷砖）；金属门窗拆除；防盗窗拆除。

1. “新建砖墙:砂加气混凝土砌块墙+双面φ8钢丝网+双面水泥砂浆抹灰层”，砌筑砂浆标号是多少？抹灰层水泥砂浆标号及厚度是多少？

回复：砌筑砂浆标号是干混砌筑砂浆DM M10，抹灰层水泥砂浆为20mm厚预拌水泥砂浆 1:2。

1. 新砌砖墙外侧（走廊面、外墙面），墙面做法是什么？

回复：走廊面，0.9m以下贴瓷砖，0.9m以上刷乳胶漆二遍；外墙面刷乳胶漆二遍。

1. 地面细石混凝土找平层的标号及厚度？自流平的材质、规格及厚度？

回复：建议30mm厚C20细石混凝土找平层。建议3mm水泥自流平。

1. 白色无机涂料的具体做法？腻子刷几遍？涂料刷几遍？

回复：白色无机涂料的具体做法，三遍腻子、涂料三遍。

1. 人造石窗台板的厚度？水泥砂浆结合层标号、厚度？

回复：人造石窗台板厚度20mm；30mm厚1:4水泥砂浆结合层。

1. 各个部位的木器漆各需要刷几遍？

回复：各个部位的木器漆均刷二遍。

1. 防火板的防火等级是多少？

回复：防火板的防火等级为A级。

1. 照明系统配管、配线的规格型号？插座系统配管、配线需要画出线路图及配管、配线的规格型号？

回复：照明系统配管PC20，配线BV-3\*2.5mm2；插座系统配管PC20，配线BV-3\*4mm2。

1. 开关、插座的规格型号是什么？

回复：开关、插座的规格型号是10A、250V。

1. 定制吊灯、轨道射灯的规格是什么？

回复：定制吊灯（L=5430mm）220V、36W；定制吊灯（L=5560mm）220V、36W；轨道射灯 LED光源,220V、18W。

2023年2月8日